**АНКЕТА**

Проведення аудиту доступності будинків і споруд громадського призначення

**Миколаївський районний суд Львівської області**

(назва об’єкту громадського призначення)

Дата обстеження:**15 травня 2018 року**

Назва об’єкту: **Миколаївський районний суд Львівської області**

Адреса: **81600 Львівська область, м.Миколаїв, вул.І.Мазепи, 29**

Телефон: **(03241) 51-545**

Факс: **(03241) 51-545**

Електрона адреса: **inbox@ mk.lv.court.gov.ua**

Ім’я і посада керівника установи, де проводився аудит:

**Павлів Володимир Романович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Голова Миколаївського районного суду Львівської області\_\_\_\_\_**

Ім’я і посада особи, відповідальної від установи за заповнення анкети:

**Дмитречко Мар’яна Михайлівна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Керівник апарату Миколаївського районного суду Львівської області**

Ім’я особи, представника від громадськості, яка заповнювала анкету:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблиця обстеження елементів доступності

**1. Безпроблемне пересування по прилеглій території**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показники | | Так | Ні | Примітка |
| 1.1. | Мінімальна ширина тротуарів на житлових вулицях | 1,8 м | - | - |  |
| 1.2. | Поверхня тротуару рівна і неслизька | | - | - |  |
| 1.3. | Відсутність сходів/бордюрів на тротуарах | | - | - |  |
| 1.4. | У тротуарі немає вибоїн, щілин, швів розміром більш ніж 0,013 м | | - | - |  |
| 1.5. | Максимальна висота бордюрів | 0,15 м | + | - | Висота бортового каменю в місцях перетину проїзної частини з територією суду – 0,12 м. |
| 1.6. | Наявність пандусу/понижень бордюру в місцях перетину пішохідної та проїжджої частин | | - | - |  |
| 1.7. | Пониження бордюрів та інші вертикальні спорудження на шляхах руху пішоходів не перевищує 0,045 м | | - | - |  |

**Зауваження та доповнення:**

**На вулиці, прилеглій до території Будинку Правосуддя Миколаївського районного суду Львівської області, тротуар не облаштовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Зона паркування автомобілів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показники | Так | Ні | Примітка |
| 2.1. | Наявність стоянки недалеко від головного входу закладу | - | - |  |
| 2.2. | Виділені місця стоянки шириною 3,5 м | - | - |  |
| 2.3 | Ширина місця стоянки достатня для проїзду інвалідної коляски | - | - |  |
| 2.4. | Виїзд зі стоянки на пішохідну доріжку обладнаний пониженням бордюру (пандусом) | - | - |  |
| 2.5. | Наявні знаки–піктограми «Стоянка для інвалідів» | - | - |  |

**Зауваження та доповнення:**

**На території, прилеглій до Будинку Правосуддя Миколаївського районного суду Львівської області, автомобільна стоянка не облаштована.**

**3. Входи/виходи, двері**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показники | Так | Ні | Примітка |
| 3.1. | Споруда має чітко видний, доступний  головний вхід з вулиці | + | - |  |
| 3.2. | Передбачений альтернативний доступ через  службовий або додатковий вхід | - | + |  |
| При недоступності з головного входу наявність інформації (піктограми) про альтернативний вхід | - | - |  |
| 3.3. | Майданчик перед входом, а також пандус,  сходи піднімальні пристрої для людей з  інвалідністю захищені від атмосферних опадів | - | + | Майданчик перед вхідними дверима частково захищений від атмосферних опадів |
| 3.4 | Зручне розташування дверей: | - | + |  |
| 3.5 | Ширина проходу вхідних дверей (в просвіті) > 850 мм | - | + | Ширина в просвіті 820 мм |
| 3.6 | Вхід прямий і рівний | - | + |  |
| 3.7 | Габарити тамбура дозволяють маневрувати  інвалідним візком | - | + |  |
| 3.8 | Решітка/щітка для витирання ніг не створює  бар’єру | + | - |  |
| 3.9 | При необхідності облаштування порога, його  висота не повинна перевищувати (2,5 см) | - | + |  |
| краї порога заокруглені | - | + |  |
| 3.10 | Ручки дверей мають форму, поверхню та  розташування зручні для охоплення рукою | + | - |  |
| 3.11 | Максимальне зусилля для відкривання чи  закривання дверей не перевищує 2,5 кг | + | - |  |
| 3.12 | Час автоматичного/примусового закриття не менший ніж 5 сек. | - | + |  |
| 3.13 | Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено» | - | - |  |
| 3.14 | Скляні вхідні двері з автоматичним  відкриванням | - | - |  |
| 3.15 | При використанні дверей із заскленими  полотнами потрібно передбачати на склі  яскраве маркування, непрозорої  попереджувальні смуги шириною 0,15 м (нависоті 1,6 м від рівня підлоги) | - | + |  |
| 3.16 | У полотнах вхідних дверей передбачені  оглядові панелі з протиударного скла | - | + | Вхідні двері металопластикові, верхня частина дверного полотна - склопакет |
| 3.17 | Нижня частина дверних полотен захищена проти ударною смугою | - | + |  |
| 3.18 | Доступні для людей з інвалідністю усі частини будівлі від головного входу | - | + |  |
| альтернативного входу | - | + |  |
| 3.19 | Для людей з порушенням зору передбачена  система тактильної та звукової інформації | - | + | Поряд з вхідними дверима розміщено звуковий сигнал «Метро» |
| 3.20. | Для людей з порушенням слуху передбачена  система візуальної інформації | - | + |  |

**Зауваження та доповнення:**

**Альтернативний вхід до приміщення суду непридатний для використання особами з інвалідністю.**

**4. Сходи і пандуси**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показники | Так | Ні | Примітка |
| 4.1. | Сходи | - | - |  |
| 4.1.1. | Сходи неслизькі, мають спеціальне покриття | - | + |  |
| 4.1.2. | Сходи мають тактильне (рельєфне) та візуальне (кольором) попередження на початку і в кінці сходів мінімум за 600 мм від 1-ї сходинки | - | + | Тільки візуальне (кольором) попередження |
| 4.1.3. | Конструкція сходинок безпечна | + | - |  |
| 4.1.4. | Суцільні, без розривів | + | - |  |
| 4.1.5. | Наявність поруччя по обидва боки сходових маршів | - | + |  |
| 4.1.6. | Поруччя повинні бути круглого перерізу діаметром не менше 0.03 м і не більше 0.05 м, чи прямокутного перерізу завширшки не більше 0.04 м | - | - |  |
| 4.1.7. | Поруччя вгорі і внизу паралельні до підлоги, продовжуються на 300 мм далі від крайньої сходинки | - | - |  |
| 4.2. | Пандуси | - | - |  |
| 4.2.1. | Пандус захищений від атмосферних опадів | - | + |  |
| 4.2.2. | Висота підйому кожного маршу пандуса не перевищує 0,8 м | + | - |  |
|  | Нахил не менше ніж 1:12 (8%) | + | - |  |
| 4.2.1. | При підйомі на висоту до 0,2 м нахил пандуса може бути 1:10 | - | - |  |
| 4.2.2. | На початку та в кінці кожного підйому пандуса влаштовані горизонтальні площадки шириною не менше ширини маршу пандуса і довжиною не менше 1,5 м | + | - |  |
| 4.2.3. | Горизонтальні майданчики на розворотах | - | - |  |
| Розміри площадки не менше 1,5 х 1,5 м | - | - |  |
| 4.2.4. | Ширина пандуса не менше 0,9 м | + | - |  |
| 4.2.5. | При довжині пандуса >8м є горизонтальні площадки для відпочинку довжиною 1500мм по ширині пандуса | - | - |  |
| 4.2.6. | 3 обох боків пандуса є стінки, бортики, рейки або інші обмежувачі висотою >50 мм | - | + |  |

**Зауваження та доповнення:**

**5. Коридори**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показники | Так | Ні | Примітка |
| 5.1. | Мінімальна ширина коридору при односторонньому руху людей у візках 1,2 м | + | - | Ширина коридору 1,4 м. |
| 5.2. | Мінімальна ширина коридору в місцях постійного відвідування людей з інвалідністю 1800 мм | - | - |  |
| 5.3. | Безбар’єрність по висоті >2100 мм, не перешкоджає незрячим | - | - |  |
| 5.4. | Предмети інтер’єру в коридорі не ускладнюють пересування людей з інвалідністю | + | - |  |
| 5.5. | Двері приміщень вздовж коридору відчиняються в бік коридору | + | - |  |
| У середину приміщення | - | - |  |

**Зауваження та доповнення:**

**6. Ліфти, підйомні пристрої**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показники | Так | Ні | Примітка |
| 6.1. | Співпадіння рівня підлоги ліфта та поверху ± 13мм | - | - |  |
| 6.2. | Двері відчиняються на ширину не менше ніж 0,85 м | - | - |  |
| 6.3. | Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд | - | - |  |
| 6.4. | Кнопки керування ліфтом між 0,85 м і 1,1м над рівнем підлоги | - | - |  |
| 6.5. | Підлога ліфта неслизька | - | - |  |
| 6.6. | Дзеркало в кабіні ліфта | - | - |  |
| 6.7. | Зовнішня кнопка виклику розміщується на рівні 1,1 — 1,5 м над підлогою | - | - |  |
| 6.8. | Зовнішні кнопки виразні та реагують на рух і зупинку ліфта | - | - |  |
| 6.9. | Тактильні позначення на кнопках на кожному поверсі та в ліфті | - | - |  |
| 6.10. | Є світлові, графічні та тактильні позначення поверхів | - | - |  |
| 6.11. | Наявний звуковий супровід моменту відчинення дверей ліфтової кабіни | - | - |  |

**Зауваження та доповнення:**

У приміщенні Миколаївського районного суду Львівської області відсутній ліфт.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Туалети і душові кабінки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показники | Так | Ні | Примітка |
|  | Туалети | - | - |  |
| 7.1. | Розміри кабін вбиралень для відвідувача на кріслі-колясці повинні мати ширину не менше за 1,65м, глибину — 1,8м. Двері повинні відкриватися назовні | - | + |  |
| 7.2. | Двері мінімальною шириною 850 мм, легко відчиняються | - | + |  |
| 7.3 | Наявність додаткової горизонтальної ручки на дверях з внутрішньої сторони на висоті 80 — 100 см від підлоги і 20 — 30 см від краю дверей | - | + |  |
| 7.4 | Замок на дверях можна відімкнути однією рукою | + | - |  |
| 7.5 | Сидіння унітазу 45-50 см над рівнем підлоги (на рівні сидіння крісла-візка) | + | - |  |
| 7.6 | Сидіння унітазу стійке | + | - |  |
| 7.7 | Пристрій зливу води доступний | + | - |  |
| 7.8 | Поруччя 30 — 40мм у діаметрі, віддалені від стіни мін на 40 мм | - | - | Поруччя відсутні |
| 7.9 | Поруччя надійно закріплені, можуть витримати вагу 130 кг | - | - |  |
| 7.10 | Поруччя довжиною мінімально 900 мм, на висоті 840мм — 920мм | - | - |  |
| 7.11 | Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм по ширині і 1100 мм по довжині | - | + |  |
| 7.12 | Труби гарячої води ізольовані | - | - |  |
| 7.13 | У чоловічих туалетах один з пісуарів встановлюється на 500мм ± 10мм над рівнем підлоги, без сходинки | - | - |  |
| 7.14 | У разі, якщо є дзеркало, його нижній край не вищий ніж1 м над рівнем підлоги | - | - |  |
| 7.15 | У кабіні туалету, пристосованого для осіб у колясках, встановлюється пристрій екстреного виклику на висоті максимально 1,1 м від підлоги | - | - |  |
|  | Душова кабінка | - | - |  |
| 7.17 | Душова кабінка без дверей, обладнана горизонтальними та вертикальними поручнями | - | - |  |
| 7.18 | Душова кабінка мінімальною шириною 900 мм і довжиною 1500 мм | - | - |  |
| 7.19 | Підлога душу неслизька | - | - |  |
| 7.20 | Є можливість користування душем у сидячому положенні, включно з регулюванням температури води, фіксацією розбризкувача, досяжності мильниці | - | - |  |
| 7.21 | Душ обладнаний портативним або прикріпленим до стіни/ відкидним сидінням | - | - |  |
| 7.22 | Якщо є поріг, його висота становить максимально 13мм | - | - |  |

**Зауваження та доповнення:**

**8. 3аходи безпеки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показники | Так | Ні | Примітка |
| 8.1. | При наявності ліфта є також вестибюль або коридор | - | - |  |
| 8.2. | Поверх ділиться на протипожежні зони | - | + |  |
| 8.3. | Обладнаний елементами доступності аварійний вихід з нижнього поверху | - | + |  |
| 8.4 | Доступні пандуси на нижньому поверсі | - | + |  |

**Зауваження та доповнення:**

**9.Позначення (піктограми)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показники | Так | Ні | Примітка |
| 9.1 | Є вказівники напрямку | - | + |  |
| 9.2 | Є позначення входу | - | + |  |
| 9.3 | Є позначення про доступність | - | + |  |
| 9.4 | Доступний огляд | - | + |  |
| 9.5 | Доступні місця харчування | - | + |  |
| 9.6 | Доступні туалети | - | + |  |
| 9.7 | Доступні місця для паркування | - | + |  |
| 9.8 | Доступні в’їзди | - | + |  |
| 9.9 | Позначення легко читаються та зрозумілі | - | + |  |
| 9.10 | Позначення видимі з рівня сидячи | - | + |  |
| 9.11 | Позначення мають контрастну поверхню | - | + |  |

**Зауваження та доповнення:**